**Устройство и принцип действия:**

Все подземные животные и насекомые, как правило, обладают плохим зрением, но имеют высокочувствительные слуховой и сенсорный аппараты, воспринимающие малейшую вибрацию в почве. Прибор Антикрот®, установленный в землю, генерирует определенные коле-
бания низкой частоты (400Гц — 1000 Гц), которые раздражают и пугают кротов и других
подземных вредителей и заставляют уходить как можно дальше от прибора, избегая вибрационного воздействия. В итоге кроты и последствия их деятельности — норы и ходы в земле — перемещаются за пределы зоны действия прибора.

* Антикрот имеет цельный ударопрочный водонепроницаемый корпус из аллюминия,
выдерживающий долгое пребывание в земле.
* Антикрот генерирует специальные звуковые волны с интервалом 35-45 секунд, которые создают в почве вибрацию во всех направлениях от прибора.
* Площадь покрытия прибора Антикрот — до 625 м2 при отсутствии препятствий (строений, фундаментов, колодцев). Для повышения эффективности рекомендуется устанавливать несколько устройств по периметру на расстоянии 25-30 метров друг от друга, чтобы они перекрывали зону, занятую строениями.
* Для достижения максимальной эффективности прибора Антикрот и во избежание привыкания кротов к воздействию устройства рекомендуется периодически изменять место установки отпугивателя кротов в зоне радиусом 5 м.
* Для обеспечения максимального контакта прибора с почвой рекомендуется хорошо
уплотнить почву вокруг корпуса устройства.

**Инструкция по эксплуатации
и обслуживанию:**

* 1. Для доступа к элементам питания прибора, открутите крышку против часовой
стрелки.
* 2. Вставьте 2 стандартных элемента питания R20 (D), соблюдая полярность (элементы
питания в комплект не входят).
* 3. Закрутите крышку устройства по часовой стрелке для придания ему герметичности.
* 4. Устройство начинает работать автоматически. Периодический вибрирующий сигнал
свидетельствует о том, что устройство работает.
* 5. Вставьте устройство в землю минимум на ¾ корпуса. Устройство будет постоянно работать до тех пор, пока вы его не вынете или не разрядятся батарейки.
* 6. Один комплект (4 шт.) элементов питания позволяет работать устройству в течение
3–4 месяцев.

**Зона покрытия:**

При отсутствии препятствий (строений, фундаментов и т. п.) устройство эффективно
в пределах 625 м2.

**Техническая информация:**

Элементы питания: 4 аккумулятора AA/R6 (1,5 B) (в комплект не входят).
Частота: 400 Гц — 1000 Гц.

**Комплект поставки:**

* 1. Антикрот.
* 2. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.

**Габариты (ШхВ):**

50×353 мм