**Устройство и принцип действия:**

Все подземные животные и насекомые, как правило, обладают плохим зрением, но имеют
высокочувствительные слуховой и сенсорный аппараты, воспринимающие малейшую вибрацию в почве. Прибор Антикрот, установленный в землю, генерирует определенные колебания низкой частоты (400 Гц — 1000 Гц) через каждые 3545 секунд, которые раздражают
и пугают кротов, медведок, и других подземных вредителей и заставляют их уходить как
можно дальше от прибора, избегая вибрационного воздействия. В итоге кроты и последствия
их деятельности — норы и ходы в земле — перемещаются за пределы зоны действия прибора.

* Антикрот имеет цельный ударопрочный водонепроницаемый корпус, выдерживающий долгое пребывание в земле.
* Антикрот генерирует специальные звуковые волны с интервалом 12-15 секунд, которые
создают в почве вибрацию во всех направлениях от прибора.
* Площадь покрытия прибора Антикрот — до 600 м2 при отсутствии препятствий
(строений, фундаментов, колодцев). Для повышения эффективности рекомендуется
устанавливать несколько устройств по периметру на расстоянии 25-30 метров друг от
друга, чтобы они перекрывали зону, занятую строениями.
* Для достижения максимальной эффективности прибора Антикрот и во избежание привыкания кротов к воздействию устройства рекомендуется периодически изменять место
установки отпугивателя кротов в зоне радиусом 5 м.
* Для обеспечения максимального контакта прибора с почвой рекомендуется хорошо
уплотнить почву вокруг корпуса устройства.

**Инструкция по эксплуатации
и обслуживанию:**

Прибор Антикрот, отпугивающий подземных вредителей, является самым эффективным,
экологически чистым и безопасным средством борьбы со всеми видами земляных вредителей —
кротами, землеройками, мышами, крысами, медведками и т.п. При этом он совершенно
безопасен для человека, домашних животных, полезных насекомых и растений.

* 1. Для доступа к элементам питания прибора открутите верхний колпак против часовой
стрелки.
* 2. Вставьте или замените элементы питания, соблюдая полярность (элементы питания
в комплект не входят).
* 3. Закрутите крышку устройства по часовой стрелке для придания ему герметичности.
* 4. Устройство начинает работать автоматически. Периодический вибрирующий сигнал
свидетельствует о том, что устройство работает.
* 5. Вставьте устройство в землю минимум на ¾ корпуса. Устройство будет постоянно работать до тех пор, пока вы его не вынете или не разрядятся батарейки.
* 6. Один комплект элементов питания позволяет работать устройству в течение 6–8
месяцев.

**Зона покрытия:**

При отсутствии препятствий (строений, фундаментов и т. п.) устройство
эффективно в пределах 600 м2. **Техническая информация:**

Элементы питания: D/UM1/R20 (в комплект не входят!).
Частота: 400 Гц — 1000 Гц.