**Устройство и принцип действия:**

Все подземные животные и насекомые, как правило, обладают плохим зрением, но имеют  
высокочувствительные слуховой и сенсорный аппараты, воспринимающие малейшую вибрацию в почве. Прибор Антикрот, установленный в землю, генерирует определенные колебания низкой частоты (400 Гц — 1000 Гц) через каждые 3545 секунд, которые раздражают  
и пугают кротов, медведок, и других подземных вредителей и заставляют их уходить как  
можно дальше от прибора, избегая вибрационного воздействия. В итоге кроты и последствия  
их деятельности — норы и ходы в земле — перемещаются за пределы зоны действия прибора.

* Антикрот имеет цельный ударопрочный водонепроницаемый корпус, выдерживающий долгое пребывание в земле.
* Антикрот генерирует специальные звуковые волны с интервалом 12-15 секунд, которые  
  создают в почве вибрацию во всех направлениях от прибора.
* Площадь покрытия прибора Антикрот — до 600 м2 при отсутствии препятствий  
  (строений, фундаментов, колодцев). Для повышения эффективности рекомендуется  
  устанавливать несколько устройств по периметру на расстоянии 25-30 метров друг от  
  друга, чтобы они перекрывали зону, занятую строениями.
* Для достижения максимальной эффективности прибора Антикрот и во избежание привыкания кротов к воздействию устройства рекомендуется периодически изменять место  
  установки отпугивателя кротов в зоне радиусом 5 м.
* Для обеспечения максимального контакта прибора с почвой рекомендуется хорошо  
  уплотнить почву вокруг корпуса устройства.

**Инструкция по эксплуатации  
и обслуживанию:**

Прибор Антикрот, отпугивающий подземных вредителей, является самым эффективным,  
экологически чистым и безопасным средством борьбы со всеми видами земляных вредителей —  
кротами, землеройками, мышами, крысами, медведками и т.п. При этом он совершенно  
безопасен для человека, домашних животных, полезных насекомых и растений.

* 1. Для доступа к элементам питания прибора открутите верхний колпак против часовой  
  стрелки.
* 2. Вставьте или замените элементы питания, соблюдая полярность (элементы питания  
  в комплект не входят).
* 3. Закрутите крышку устройства по часовой стрелке для придания ему герметичности.
* 4. Устройство начинает работать автоматически. Периодический вибрирующий сигнал  
  свидетельствует о том, что устройство работает.
* 5. Вставьте устройство в землю минимум на ¾ корпуса. Устройство будет постоянно работать до тех пор, пока вы его не вынете или не разрядятся батарейки.
* 6. Один комплект элементов питания позволяет работать устройству в течение 6–8  
  месяцев.

**Зона покрытия:**

При отсутствии препятствий (строений, фундаментов и т. п.) устройство  
эффективно в пределах 600 м2. **Техническая информация:**

Элементы питания: D/UM1/R20 (в комплект не входят!).  
Частота: 400 Гц — 1000 Гц.