Инструкция по эксплуатации и обслуживанию:

1. Для доступа к элементам питания прибора, открутите крышку против часовой стрелки.

2. Вставьте 4 стандартных элемента питания D/UM1/R20, соблюдая полярность (элементы питания в комплект не входят).

3. Закрутите крышку устройства по часовой стрелке для придания ему герметичности.

4. Устройство начинает работать автоматически. Периодический вибрирующий сигнал свидетельствует о том, что устройство работает.

5. Вставьте устройство в землю минимум на ¾ корпуса. Устройство будет постоянно работать до тех пор, пока вы его не вынете или не разрядятся батарейки.

6. Один комплект (4 шт.) элементов питания позволяет работать устройству в течение 3–4 месяцев.

**Технические характеристики:**

- Элементы питания: 4 аккумулятора D/UM1/R20 (в комплект не входят).

- Частота: 400 Гц — 1000 Гц.

Зона покрытия:

При отсутствии препятствий (строений, фундаментов и т.п.) устройство эффективно в пределах 800 м2.

**Производитель:** Китай.