# ОписаниТерминатор III QK888/1 Инструкция по эксплуатацииэ

**Устройство и принцип действия:**

Лампа, излучающая длинные ультрафиолетовые волны, привлекает насекомых, которые погиба-  
ют от соприкосновения с находящейся под напряжением контактной сетью и легко удаляются щеткой-кисточкой с сетки.

**Инструкция по эксплуатации и обслуживанию:**

* 1.   Перед первым использованием зарядите изделие в течение не менее 10 часов. Включите адаптер в стандартную электрическую розетку, загорится красный индикатор, показывающий, что идет зарядка аккумулятора. Зарядку необходимо производить внутри помещения в сухом месте.
* 2.   Когда зарядка близка к полной, загорается зеленый индикатор. Для максимальной зарядки продолжайте заряжать еще около часа.
* 3.   Отключите адаптер от сети перед использованием устройства.
* 4.   Кнопкой включения питания включите прибор.
* 5.   Трехпозиционный переключатель позволяет использовать два режима работы. В левом  
  положении (II) включается режим работы антимоскитной лампы. В правом положении (I) включается режим работы ночного светильника. Среднее положение (O) выключателя выключает оба режима.
* 6.   Разместите противомоскитную лампу в удобном месте. Наилучший результат достигает-  
  ся, если лампа расположена на высоте 1,8–2 метра.
* 7.   Лампа автоматически отключается после 8–10 часов непрерывной работы устройства.
* 8.   Не использовать функцию ночного светильника при разряженном аккумуляторе. Перед  
  следующим использованием полностью зарядите аккумулятор. При полностью разряженном аккумуляторе длительность зарядки составляет около 10-12 часов. Более длительная зарядка не может нанести вреда изделию, и оно может нормально работать и во время зарядки.
* 9.   По окончании использования выключите оба выключателя.
* 10. Используйте специальную щеточку (входит в комплект поставки) для очистки металлической сетки от насекомых. При этом лампа должна быть отключена от сети.
* 11. Для поддержания долгого срока эксплуатации свинцово-кислотный аккумулятор должен перезаряжаться сразу после использования. При длительном хранении изделия регулярно перезаряжайте его (примерно раз в месяц).
* 12. Для достижения максимального эффекта поместите устройство в темное закрытое  
  помещение на 1 час или более, при этом помещение должно быть безлюдным.

**Способ применения:**

Противомоскитная лампа безопасна для человека. Однако данное устройство является электрическим приспособлением и необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

* 1. Всегда отключать устройство из сети, если оно не используется.
* 2. Никогда не дотрагиваться до приспособления без обуви.
* 3. Не использовать лампу под дождем.
* 4. Если устройство влажное, дождаться его полного высыхания перед началом использования.
* 5. Хранить и использовать в недосягаемом для детей месте.
* 6. В случае, если металлическая контактная сетка погнута и ее контакты соприкасаются  
  друг с другом, необходимо отключить устройство и разъединить сетку. 7. Небольшое остаточное напряжение может сохраняться на металлической сетке сразу после выключения устройства. Его можно нейтрализовать, коснувшись сетки обычной отверткой с изолированной ручкой.

**Зона покрытия:**

Надежная электрическая защита от летающих дневных и ночных насекомых для помещений  
площадью до 60 м2.

**Комплект поставки:**

* 1. Электрошоковая лампа против насекомых ТЕРМИНАТОР III.
* 2. Щетка для очистки устройства.
* 3. Сетевой адаптер
* 4. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.

**Техническая информация:**

УФ-лампа: 4 Вт + 4 Вт  
Аккумулятор: 6 В, 4500 mAh  
Адаптер: 220-240 В, 50 Гц, AC 500 мА, 12 В  
Напряжение контактной сетки: 1100-1200 В DC

**Особенности:**

* Эффективно против мух, комаров, ос, и прочих насекомых.
* Не причиняет вреда людям.