**Терминатор II YW936A —**электрошоковая лампа
против насекомых

**Описание:**

**Устройство и принцип действия:**

Лампа, излучающая длинные ультрафиолетовые волны, привлекает насекомых, которые погибают от соприкосновения с находящейся под напряжением контактной сетью и легко удаляются щеткой-кисточкой (входит в комплект поставки) с сетки. Прочный термопластиковый
корпус надежно изолирует УФ лампу и контактную сеть. работает без использования ядовитых веществ и химикатов — безвредно для людей и животных. Напряжение на контактной сети безопасно для человека. Работает без использования ядовитых веществ и химикатов
— безвредно для людей и животных. Напряжение на контактной сети безопасно для человека. Может работать непрерывно днем и ночью в течение долгого времени. Перегоревшая
лампа легко заменяется на новую. Зоны использования: квартиры, дома, дачи, крытые пикниковые зоны, гостиницы, кафе, рестораны, магазины, офисы, склады.

**Инструкция по эксплуатации и обслуживанию:**

* 1. Противомоскитная лампа готова к использованию и не требует дополнительной настройки.
* 2. Включите устройство в электрическую розетку. Лампа должна загореться.
* 3. Разместите противомоскитную лампу в удобном месте. Наилучший результат достигается,
если лампа расположена на высоте 1,8-2 метра.
* 4. По окончании использования лампы выключите ее из розетки.
* 5. Используйте специальную щеточку (входит в комплект поставки) для очистки металлической сетки от комаров. При этом лампа должна быть отключена от сети.
* 6. Для достижения максимального эффекта поместите устройство в темное закрытое помещение на 1 час или более, при этом помещение должно быть безлюдным.

**Способ применения:**

подключается к розетке в любом удобном месте вдали от открытого огня и воды на оптимальной высоте 1,8 — 2,0 м; не требует дополнительного контроля. Противомоскитная лампа безопасна для человека. Однако данное устройство является электрическим приспособлением и необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

* 1. Всегда отключать устройство из сети, если оно не используется.
* 2. Никогда не дотрагиваться до приспособления без обуви.
* 3. Не использовать лампу под дождем.
* 4. Если устройство влажное, дождаться его полного высыхания перед началом использования.
* 5. Хранить и использовать в недосягаемом для детей месте.
* 6. В случае, если металлическая контактная сетка погнута и ее контакты соприкасаются друг с другом, необходимо отключить устройство и разъединить сетку.
* 7. Небольшое остаточное напряжение может сохраняться на металлической сетке сразу после выключения устройства. Его можно нейтрализовать, коснувшись сетки обычной отверткой с изолированной ручкой.

**Зона покрытия:**

Надежная электрическая защита от летающих дневных и ночных насекомых для помещений
площадью до 60 м2.

**Техническая информация:**

УФ-лампа: 8 Вт + 8 Вт
Напряжение питания: 220 В
Напряжение контактной сетки:
1100-1200 В DC

**Комплект поставки:**

* 1. Электрошоковая лампа против насекомых ТЕРМИНАТОР II.
* 2. Щетка для очистки устройства.
* 3. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.

**Габариты (ШхВ):**

153×380 мм