**Устройство и принцип действия:**

Все подземные животные и насекомые, как правило, обладают плохим зрением, но имеют
высокочувствительные рецепторы, воспринимающие малейшую вибрацию в почве. Прибор
Антикрот, установленный в землю, генерирует определенные колебания низкой частоты
(400 Гц — 1000 Гц) через каждые 35–45 секунд, которые раздражают и пугают кротов, медведок, и других подземных вредителей и заставляют их уходить как можно дальше от прибора, избегая вибрационного воздействия.
В итоге кроты и последствия их деятельности — норы и ходы в земле — перемещаются за пределы зоны действия прибора.

* Антикрот имеет цельный ударопрочный водонепроницаемый корпус из алюминия,
выдерживающий долгое пребывание в земле.
* Антикрот генерирует специальные звуковые волны с интервалом 50 секунд, которые создают в почве вибрацию во всех направлениях от прибора.
* Площадь покрытия прибора Антикрот — до 750 м2 при отсутствии препятствий (строений, фундаментов, колодцев).
Для повышения эффективности рекомендуется устанавливать несколько устройств по
периметру на расстоянии 25-30 метров друг от друга, чтобы они перекрывали зону, занятую строениями.
* Для достижения максимальной эффективности прибора Антикрот® и во избежание при
выкания кротов к воздействию устройства рекомендуется периодически изменять место
установки отпугивателя кротов в зоне радиусом 5 м.
* Для обеспечения максимального контакта прибора с почвой рекомендуется хорошо уплотнить почву вокруг корпуса устройства.

**Зона покрытия:**

При отсутствии препятствий (строений, фундаментов и т. п.) устройство эффективно
в пределах 750 м2.

**Техническая информация:**

Элементы питания: AA/R6 (в комплект не входят!).
Частота: 400 Гц — 1000 Гц.

**Комплект поставки:**

* 1. Антикрот.
* 2. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации.

**Габариты (ШхВ):**

155×320 мм

**Инструкция по эксплуатации и обслуживанию:**

Прибор Антикрот®, отпугивающий подземных вредителей, является самым эффективным,
экологически чистым и безопасным средством борьбы со всеми видами земляных вредителей
— кротами, землеройками, мышами, крысами, медведками и т.п. При этом он совершенно
безопасен для человека, домашних животных, полезных насекомых и растений.

* 1. Для доступа к элементам питания прибора открутите крышку против часовой стрелки.
* 2. Вставьте или замените элементы питания, соблюдая полярность (элементы питания в комплект не входят).
* 3. Закрутите крышку устройства по часовой стрелке для придания ему герметичности.
* 4. Устройство начинает работать автоматически. Периодический вибрирующий сигнал
свидетельствует о том, что устройство работает.
* 5. Вставьте устройство в землю минимум на ¾ корпуса. Устройство будет эффективно
функционировать до момента разряда элементов питания.
* 6. Один комплект элементов питания позволяет работать устройству в течение 3–4
месяцев.